***Додаток 1***

**ЛОТ 3**

**Технічні вимоги**

**для силових платформ та тредмілів AMTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Характеристики предмета закупівлі (вимоги)** | **Наявність функції або відповідність вимозі (Так/Ні)** |
| 1 | * BMS400600HF-2K-SYS – 2 шт. Система з однієї силової платформи, що складаєтьсяз: OPTIMA BMS400600HF-2K, кабель довжиною 9 метрів для підключення силової платформи до підсилювача, підсилювач Optima, кріплення для монтажу силової платформи та комплект смоли. * 400600-F – 1 шт. Повна заповнювальна платформа * 400600-H – 1 шт. Половинна заповнювальна платформа * 400600-Q – 2 шт. Чверть заповнювальної платформи * 400600-MRS – 2 шт. Модульна рейкова система для силових платформ BMS400600, BMS400600HF, HPS400600 або HPS400600H |  |