**ПОГОДЖЕНО:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БО «БФ «Суперлюди»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Селезньова Ю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р.

**ПРОЕКТ**: Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Для проведення тендеру по вибору компанії для поставки та монтажу ліфтів**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Зміст** |
| **Замовник** | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Суперлюди» |
| **Об’єкт** | **Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2** |
| **Предмет закупівлі (поставки)** | Габарити ліфтів (2 шт.) **2,4м х 1,6м** та вантажопідйомністю **1000 кг.**   1. Поставка ліфтового обладнання. 2. Поставка конструкції ліфтової шахти. 3. Поставка обладнання системи диспетчеризації. 4. Влаштування ліфтів. 5. Влаштування конструкція ліфтової шахти. 6. Влаштування системи диспетчеризації. 7. Пусконалагоджувальні роботи. 8. Введення в експлуатацію. |
| **Характеристики об’єкту** | Влаштування ліфтів у будівлі, яка складається з 4 поверхів та (-1 поверх) - приміщення укриття, ліфтові шахти з монолітного залізобетону. |
| **Вимоги до предмету закупівлі** | **Двері**: автоматичні, розсувні, ширина дверного отвору – не менше 1000 мм (для зручності людей на візках).  **Панелі управління**: горизонтальна з розташуванням на висоті 0,9–1,2 м від підлоги, кнопки з рельєфними позначеннями та шрифтом Брайля, підсвітка натиснутих кнопок, передбачити 5 зупинок**.**  **Безпека**: аварійне освітлення, двосторонній зв’язок «пасажир–диспетчер».  **Внутрішнє облаштування кабіни**: дзеркало на задній стінці для зручності маневрування крісла колісного, поручні з трьох боків на висоті 0,9 м, не слизька підлога, оздоблення - нержавіюча сталь (матового відтінку), підлогова планка від пошкоджень кабіни кріслом колісним.  **Візуальні та звукові сигнали**: голосові повідомлення про поверх, світлова індикація напрямку руху та поверху.  Пропозиція повинна бути надана з урахуванням вартості (виділити в окремі суми):  - Поставка обладнання на об’єкт (ліфтів);  - Поставка конструкцій ліфтової шахти;  - Поставка обладнання системи диспетчеризації;  - Будівельно-монтажні роботи з влаштування ліфтового обладнання;  - Будівельно-монтажні роботи з влаштування конструкцій ліфтової шахти;  - Будівельно-монтажні роботи з влаштування системи диспетчеризації;  - Пусконалагоджувальні роботи;  - Введення в експлуатацію ліфтового обладнання (проходження первинного технічного огляду, виготовлення паспорта ліфтів, реєстрація ліфтів територіальним органом виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці).  Враховувати вартість всього комплексу робіт з монтажу з урахуванням вартості поставки, влаштування, введення в експлуатацію та інших необхідних супутніх інженерних заходів. |
| **Склад робіт (товарів, послуг)** | Склад робіт вказано в *Додатку №1* |
| **Вимоги до місця, складу та обсягу послуг** | Місце виконання робіт: м. Одеса, вул. Каркашадзе, 2  До початку робіт необхідно розробити та затвердити у представника Замовника проект виконання робіт (ПВР).  Кошторис виконання робіт повинен включати в себе вартість ПВР.  Плани поверхів надані в *Додатку 2*.1, *та завдання на ліфт в Додатку 2.2* |
| **Строк виконання робіт** | Орієнтовний початок виконання робіт: 07.04.2025 р.  Надати Графік поставки та монтажу обладнання. |
| **Вимоги до безпеки виконуваних робіт** | Відповідальність за безпечне виконання будівельних робіт покладається на виконавця.  Підрядник повинен мати відповідні ліцензії та дозволи на виконання даних видів робіт, які повинні бути подані Замовнику до початку виконання робіт. Підрядником повинна бути призначена особа відповідальна за безпечне виконання робіт та охорону праці на об’єкті.  Персонал Підрядника, задіяний на виконання робіт на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |
| **Вимоги до фінансування** | Передплата на роботи, матеріали та механізми – у відповідності до затвердженого графіку фінансування.  Оплата виконаних робіт – після підписання щомісячних Актів виконаних робіт (надаються на перевірку технагляду не пізніше 30 числа поточного місяця).  На тендер необхідно надати бачення учасника щодо графіку фінансування. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерії вибору переможця** | 1. Оптимальна вартість робіт  2. Максимально стислі терміни проектування, виготовлення та монтажу ліфтового обладнання та їх монтаж.  3. Досвід виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі.  4. Мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід для виконання робіт відповідно до вимог Технічного завдання.  Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково.  Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Строк та форма подачі пропозиції** | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою *Додатком №1* (Excel та скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: tenders.constuction@superhumans.com.  Строк подачі пропозиції – до 12-00 17.10.2025 року.  До комерційної пропозиції необхідно додати:  1. Підписане технічне завдання;  2. Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо);  3. Довідку в довільній формі із зазначенням досвіду виконання аналогічних робіт по цій закупівлі;  4. Директивний графік виконання робіт;  5. Відомості про кількість, кваліфікацію і досвід ключових інженерно-технічних працівників претендента;  6. Рекомендаційні листи від Замовників;  7. Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3);  8. Завірена підписом Заява (Додаток № 4). |
| **Контактна особа** | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою *Додатком №1* (Excel та скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: construction.odessa@superhumans.com, копію на: [Makogon.n@cbmforum.com.](about:blank)ua |